Пределы допускаемых значений погрешности уровнемеров (обязательное)
Приложение Г к Руководящему документу Росгидромета от 22.11.2000 N РД 52.08.38-2000 
(обязательное)

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОГРЕШНОСТИ УРОВНЕМЕРОВ
Тип уровнемера Диапазон измерений, м Предел допускаемой погрешности, см
"Валдай" СУВ-М
0 - 0,6 +/- 1,0 0 - 1,2 +/- 1,5 0 - 3,0 +/- 2,0 0 - 6,0 +/- 3,0
ГР-38
0 - 3,0 +/- 2,0 0 - 6,0 +/- 3,0
ГР-116
0 - 1,0 +/- 1,0 0 - 2,0 +/- 1,5 0 - 5,0 +/- 2,5 0 - 10 +/- 5,0 0 - 20 +/- 10,0

Источник - Руководящий документ Росгидромета от 22.11.2000 № РД 52.08.38-2000
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