Рекомендуемая форма сводной ведомости обработки базовых линий
Приложение N 7 к Методическим рекомендациям (п. 41)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ ОБРАБОТКИ БАЗОВЫХ ЛИНИЙ
-------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Изме- ¦   Вид   ¦ДЕЛЬТА¦ДЕЛЬТА¦ДЕЛЬТА¦сигма ¦сигма ¦сигма ¦Характе-¦сигма¦
¦п/п¦ряемая¦ решения ¦x  3 ,¦y  3 ,¦z  3 ,¦ДЕЛЬТА¦ДЕЛЬТА¦ДЕЛЬТА¦ристика ¦S  5 ¦
¦   ¦линия ¦(FLT  1 ,¦  м   ¦  м   ¦  м   ¦x  4 ,¦y  4 ,¦z  4 ,¦качества¦     ¦
¦   ¦      ¦FIX  2  и¦      ¦      ¦      ¦  м   ¦  м   ¦  м   ¦решения ¦     ¦
¦   ¦      ¦ другие) ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦     ¦
+---+------+---------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+
¦ 1 ¦  2   ¦    3    ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦   10   ¦ 11  ¦
+---+------+---------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+
+---+------+---------+------+------+------+------+------+------+--------+-----+
----+------+---------+------+------+------+------+------+------+--------+------

1 FLT - решение по двойным разностям в плавающем режиме.
2 FIX - решение по двойным разностям, но со смещением неоднозначностей к фиксированным значениям.
3 ДЕЛЬТА x, ДЕЛЬТА y, ДЕЛЬТА z - приращение прямоугольных пространственных координат.
4 сигма ДЕЛЬТА x, сигма ДЕЛЬТА y, сигма ДЕЛЬТА z - среднеквадратические ошибки определения приращений координат.
5 сигма S - среднеквадратическая ошибка определения длины базовой линии.
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