Характеристика модифицированных фазовых проницаемостей
Приложение к Регламенту составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39-007-96

Таблица П.3.6

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФАЗОВЫХ ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ
------------------------------------------------------------------
¦Средняя  ¦Фазовая   ¦Средняя  ¦Фазовая   ¦Средняя  ¦Фазовая     ¦
¦насыщен- ¦проницае- ¦насыщен- ¦проницае- ¦насыщен- ¦проницае-   ¦
¦ность    ¦мость для ¦ность    ¦мость для ¦ность    ¦мость для   ¦
¦водой,   ¦воды,     ¦нефтью,  ¦нефти,    ¦газом,   ¦газа, доли  ¦
¦доли ед. ¦доли ед.  ¦доли ед. ¦доли ед.  ¦доли ед. ¦ед.         ¦
+---------+----------+---------+----------+---------+------------+
¦    1    ¦    2     ¦    3    ¦    4     ¦    5    ¦     6      ¦
+---------+----------+---------+----------+---------+------------+
¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦            ¦
¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦            ¦
¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦            ¦
----------+----------+---------+----------+---------+-------------

Графы 5, 6 заполняются при условии использования расчетных методик трехфазной фильтрации.
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