Результаты измерения геометрических параметров металлоконструкции мостового электрического крана
Приложение 7 к Рекомендациям по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения (РД 10-112-1-04)

Результаты измерения геометрических параметров металлоконструкции
    Мостового электрического крана зав. N ________, рег. N _______
(пример)

Проведенными измерениями установлено:
1. Пролетные балки сохраняют строительный подъем, максимальная величина которого составляет в середине пролета:
для балки 1 - ___________ мм;
для балки 2 - ___________ мм.
Допускаемая величина остаточного прогиба равна _______ мм.
2. Отклонение осей пролетных балок от прямолинейности в плане составляет:
для балки 1 - ___________ мм;
для балки 2 - ___________ мм
и не превышает допускаемой величины отклонения, равной ____ мм.
3. Наибольшая величина скручивания пролетных балок составляет:
для балки 1 - ___________ мм;
для балки 2 - ___________ мм
и не превышает допускаемой величины отклонения, равной ____ мм.
В процессе обследования установлено, что смещение подтележечных рельсов в поперечном направлении не превышает 10,0 мм и несоосность стыков не превышает 3,0 мм, поэтому согласно РД 10-112-5-97, п. 3.9.3, дальнейшие замеры планово-высотного положения рельсов не производились.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦ Относительные  ¦  Изогнутость  ¦Скручивание ба- ¦ Колея  ¦
¦точки¦    высотные    ¦балок в плане, ¦лок пролетного  ¦тележки,¦
¦     ¦  отметки, мм   ¦      мм       ¦строения, мм    ¦   мм   ¦
¦     +----------------+---------------+----------------+        ¦
¦     ¦балка 1 ¦балка 2¦балка 1¦балка 2¦балка 1¦балка 2 ¦        ¦
+-----+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦1    ¦0       ¦0      ¦0      ¦0      ¦0      ¦0       ¦        ¦
+-----+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
+-----+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦7    ¦0       ¦0      ¦0      ¦0      ¦0      ¦0       ¦        ¦
------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------

Схемы измерений - не приводятся.

Источник - Рекомендации Федеральной службы по технологическому надзору от 26.04.2004 № РД 10-112-1-04


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/rezultaty_izmereniya_geometricheskix_parametrov_metallokonstrukcii_mostovogo_elektricheskogo_krana.htm
