Ведомость проверки линейной изоляции на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 - 800 кв
Приложение 5 к Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кв РД 34.20.504-94

    Энергообъединение ____________________________________________
(наименование)
Предприятие __________________________________________________
(наименование)
Район (участок) ______________________________________________
(наименование)

Ведомость проверки линейной изоляции
на ВЛ _______ кВ ____________________________________
(наименование)

Способ проверки ______________________________________________

------------------------------------------------------------------
¦Дата   ¦Номер опоры с¦Номер фазы,¦Номер ¦Тип   ¦Характер ¦Заклю-¦
¦провер-¦ неисправным ¦  подвески ¦изоля-¦изоля-¦неисправ-¦чение ¦
¦ки     ¦  изолятором ¦           ¦тора  ¦тора  ¦ности    ¦      ¦
+-------+-------------+-----------+------+------+---------+------+
¦   1   ¦      2      ¦     3     ¦  4   ¦   5  ¦    6    ¦  7   ¦
+-------+-------------+-----------+------+------+---------+------+
--------+-------------+-----------+------+------+---------+-------

Изоляция проверена на участке от опоры N ____________ до опоры
N ____________
Не проверены _________________________________________________
(номера опор, причина)
Всего проверено ___ шт. изоляторов, в том числе типа ____ шт.,
типа ___ шт., типа ___ шт.
Всего неисправных ___ шт. изоляторов, в том числе типа __ шт.,
типа ___ шт., типа ___ шт.

Примечания: 1. При проверке в ведомость следует вписывать только неисправные изоляторы.
2. Счет гирлянды слева направо и сверху вниз по направлению возрастания нумерации опор.
3. Счет изоляторов в подвеске от траверсы.
4. Условные обозначения неисправностей:
перекрытый электрической дугой - П,
битый - Б,
неисправный, нулевой - 0.

Производитель работ ____________________________________ _________
(Ф.И.О.)              (подпись)
Заключение составил ____________________________________ _________
(Ф.И.О.)              (подпись)
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